**ДВЕРИ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКОЙ ПВХ**

ПВХ – поливинилхлорид, представляет собой тонкую, но прочную пленку, которая надежно защищает полотно от воздействия внешних факторов.

Двери ПВХ не подвержены деформации, не коробятся и не рассыхаются, не впитывают влагу и сохраняют цвет в течение всего срока эксплуатации.

      

Миланский Итальянский венге беленый белый дуб дуб коньяк

орех орех дуб (только для модели Классика ДГ

  и Классика – 2 ДО)

 **Лидия Кэрол Лиана**

**ДГ ДО ДГ ДО ДГ ДО**

     

 **3600-00 4170-00 4010-00 4590-00 3900-00 4490-00**

 **Неаполь ДПГ Вираж**

 **ДГ ДО ДО2 ДГ ДГ ДО**

**     **

 **4220-00 4700-00 5130-00 2700-00 4710-00 5350-00**

 **Классика Классика 2**

 **ДГ ДО сатинато ДО глория ДО бали**

**    **

 **2590-00 4140-00 4140-00 4140-00 4660-00**

**Погонажные изделия, облицованные пленкой ПВХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цвета:Миланский орех, Итальянский орех, Дуб, Белый, Венге, Беленый дуб, Дуб коньяк** |  |
| Коробка МДФ полукруг / квадрат (облицованная пленкой ПВХ) без паза под уплотнитель 2070\*70\*26мм - шт. | 330 |
|
| Коробка МДФ полукруг / квадрат (облицованная пленкой ПВХ) без паза под уплотнитель 2070\*70\*32мм - шт. | 375 |
|
|  Коробка МДФ квадрат паза с уплотнителем 2070\*70\*32мм - шт. | 395  |
| Коробка (облиц. ПВХ) без паза под уплотнитель 2070\*70\*40мм - шт. | 585 |
| Наличник полукруглый (облицованный пленкой ПВХ) 70\*8 мм- шт. | 160 |
| Наличник прямой (облицованный пленкой ПВХ) 58\*8 мм - шт. | 130 |
| Доборная планка (облицованная пленкой ПВХ) 100\*8\*2070 мм - шт. | 235 |
| Доборная планка (облицованная пленкой ПВХ) 120\*8\*2070 мм - шт. | 290 |
| Доборная планка (облицованная пленкой ПВХ) 150\*8\*2070 мм - шт. | 355 |
| Доборная планка (облицованная пленкой ПВХ) 200\*8\*2070 мм - шт. | 480 |
| Притворная планка (облицованная пленкой ПВХ) - шт. | 190 |